Ход сборки

1. *Установка блока питания*
   * Этап 1. Вставьте блок питания в корпус.
   * Этап 2. Совместите отверстия в блоке питания с отверстиями в корпусе.
   * Этап 3. Закрепите блок питания в корпусе, используя соответствующие винты.
2. *Подготовка материнской платы*

*Установка ЦП*

* Этап 1. Расположите ЦП так, чтобы индикатор контакта 1 ЦП был совмещен с контактом 1 процессорного разъема.
* Этап 2. Аккуратно поместите ЦП в разъем.
* Этап 3. Закройте замыкающую пластину ЦП.
* Этап 4. Нанесите небольшое количество термопасты на ЦП.
* Этап 5. Совместите фиксаторы блока радиатора и вентилятора с отверстиями на материнской плате.
* Этап 6. Поместите блок в гнездо ЦП. Следите за тем, чтобы провода вентилятора ЦП не оказались пережаты.
* Этап 7. Затяните фиксаторы блока, чтобы закрепить его на месте.
* Этап 8. Подключите кабель питания блока к разъему вентилятора ЦП на материнской плате.

*Установка ОЗУ*

* Этап 1. Совместите выемки на ОЗУ с ключами в разъеме и надавите, чтобы боковые защелки встали на место.
* Этап 2. Убедитесь, что боковые защелки зафиксировали модуль ОЗУ.
* Этап 3. Визуально оцените, что все контакты полностью вошли в разъём.

1. *Установка материнской платы*

* Этап 1. Установите в компьютерный корпус изоляционные муфты так, чтобы они совпадали с расположением крепежных отверстий в материнской плате.
* Этап 2. Установите рамку ввода-вывода в заднюю часть компьютерного корпуса.
* Этап 3. Совместите разъемы ввода/вывода в задней части материнской платы с отверстиями в рамке ввода-вывода.
* Этап 4. Совместите отверстия для винтов в материнской плате с изолирующими муфтами.
* Этап 5. Вставьте все винты для материнской платы.
* Этап 6. Затяните все винты для материнской платы.

1. *Установка жесткого диска*

* Этап 1. Разместите жесткий диск так, чтобы он был на одном уровне с 3,5 дюймовым (8,9 см) проемом отсека привода.
* Этап 2. Вставьте жесткий диск в отсек привода так, чтобы отверстия для винтов привода совпали с отверстиями в корпусе.
* Этап 3. Закрепите жесткий диск внутри корпуса подходящими винтами.

1. *Установка плат адаптеров*

* Этап 1. Совместите плату видеоадаптера с подходящим гнездом расширения на материнской плате.
* Этап 2. Аккуратно надавите на плату, чтобы она полностью встала на место.
* Этап 3. Закрепите монтажную скобу платы на корпусе компьютера с помощью подходящего винта.

1. *Установка кабелей*

Для установки разъема питания материнской платы выполните следующие действия:

* Этап 1. Совместите 20-контактный разъем питания с разъемом на материнской плате.
* Этап 2. Аккуратно надавите на разъем, пока защелка не встанет на место.
* Этап 3. Совместите 4-контактный разъем питания AUX с разъемом на материнской плате.
* Этап 4. Аккуратно надавите на разъем, пока защелка не встанет на место.

Разъемы питания SATA используют 15-контактный разъем. Разъемы питания SATA используются для подключения жестких дисков, оптических приводов и любых других устройств, имеющих разъем питания SATA.

Жесткие диски и оптические приводы, на которых нет разъемов питания SATA, используют разъем Molex.

ВНИМАНИЕ! Не используйте одновременно на одном и том же приводе разъемы Molex и SATA.

1. *Установка кабелей передней панели*

В инструкции к вашей материнской плате вы найдете диаграммы и дополнительную информацию о подключении кабелей передней панели.

1. *Установка внешних кабелей* (подключение кабеля блока питания, монитора, мыши, клавиатуры, сетевого кабеля и тд.)